Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання. Приватне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика» (ПрАТ «ВКФ»).
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 00382013.
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання – 21001, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Коновальця Євгена, буд. 8. тел. +38(0432)62-40-02, email: vcs-office@roshen.com.
[bookmark: _Hlk199334109]Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика. Виробничий майданчик-2  Приватного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика» знаходиться за адресою: 21015, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Батозька, 2-К.
Мета отримання дозволу на викиди – отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту у зв’язку з проведенням нової інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві з урахуванням результатів здійснення оцінки впливу на довкілля.
[bookmark: _Hlk199334139][bookmark: _Hlk207727562]Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля. Для підприємства була здійснена процедура оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності «Будівництво та встановлення нових потужностей по виробництву кондитерських виробів, когенераційної станції та енергетичного обладнання, а також іншого допоміжного устаткування на території проммайданчика ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» по вул. Батозька, 2К в м. Вінниця» та отримано висновок з  ОВД №07-16-01/13485/1 від 28.11.2025 р., яким визначено допустимість провадження планованої діяльності.
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). 
[bookmark: _Hlk199335982]ПрАТ «ВКФ» спеціалізується на виробництві широкого спектру кондитерських виробів.
Технологічний процес виробництва включає в себе постадійний процес переробки вхідної сировини на сучасному виробничому обладнанні з отриманням кондитерської продукції.
Виробнича потужність підприємства становить: основний виробничий корпус – 120 тис. т/рік, корпус по виготовленню карамелі – 172 тис. т/рік кондитерських виробів, цех по переробці горіхів – 28 тис. т/рік горіхів.  Режим роботи – цілорічний, позмінний.
На території майданчика розташовані будівлі та споруди з технологічним устаткуванням основного та допоміжного виробництва, під час роботи якого утворюються забруднюючі речовини.
До складу основних виробничих потужностей підприємства входять дільниці зберігання та розтарювання сипучих компонентів, ароматизаторів, спирту; приймання та зберігання борошна; підготовчі відділення, виробничі лінії (до складу яких входять кухні-кльокнер для приготування начинок та кондитерських виробів), обладнання підготовки крохмалю, газові печі для випікання печива, рулетів, бісквітів; компресорно-конденсаторні блоки та фреонове холодильне обладнання для процесів охолодження; лінії по переробці горіхів.
Енергетичним обладнанням для виробництва пари, тепла, електроенергії на майданчику є котельня підприємства (2 котли), когенераційна станція (4 когенераційних установок), котельня горіхового цеху  (4 котли  та 1 парогенератор),  дизельні станції (8 дизельгенераторів).
В склад допоміжного виробництва входить спиртосклад, приймання та зберігання дизпалива, скрапленого вуглеводневого газу, лабораторії, їдальня, мийні відділення, зварювальні дільниці та слюсарні, акумуляторна. 
[bookmark: _Hlk234327510] Відомості щодо видів та обсягів викидів. На території виробничого майданчика-2 ПрАТ «ВКФ» по вул. Батозька, 2-К наявні 200 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 164 організованих  та 36 неорганізованих.
[bookmark: _Hlk234327522]Від джерел підприємства в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,0146), ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (0,00004), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану (0,00148), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (28,514), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту (221,113), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (1,738), сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] (0,0293), оксид вуглецю (280,372), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (98,651), акролеїн (0,00000001), діетиловий ефір (0,0953), кислота оцтова (0,0676), метан (0,806), пароподібні та газоподібні сполуки хлору,  якщо вони не увійшли до класу І, у перерахунку на хлористий водень (0,009), фреони (6,507), хлорфторвуглеці (ХФВ) (0,36).
Валовий викид забруднюючих речовин від усіх джерел підприємства становить 638,278 т/рік (крім того, парникових газів: вуглецю діоксид – 42494,756 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,115 т/рік)
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання. Підприємство за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до другої групи об’єктів, які не мають виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. 
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.  
Заходи щодо скорочення викидів, які потребують виконання, не передбачені, оскільки масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативів граничнодопустимих викидів згідно наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309. 
Концентрації забруднюючих речовин в районі впливу майданчика свідчать про дотримання їх медико-санітарних нормативів в атмосферному повітрі. Підприємством дотримуються вимоги чинного природоохоронного законодавства. 
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. 
Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».
 Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього наказу, а також для залпових викидів, встановлюються величини масової витрати в г/с. 
Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог. 
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Вінницька обласна військова адміністрація, що знаходиться за адресою: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел.: 0-800-216-433, ел. пошта: oda@vin.gov.ua.
Строки подання зауважень та пропозицій.  Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, від громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті. 

