ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРІКО»(ТОВ «АГРАРІКО»),код ЄДРПОУ 37118607.

***Місцезнадження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання******:*** 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 2а, оф. 510, тел. + 38 (067) 520-37-84,

e-mail: Oksana\_pruhnitskaya@tesslagroup.com.

***Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:*** 24812, Вінницька обл., Хмільницький р-н (Калинівський р-н) вул. Коцюбинського, 33.

***Мета отримання дозволу:*** має намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря для існуючого об’єкта. Діяльність не підлягає розробці ОВД.

***Загальний опис об'єкта*.** 01.63 Післяурожайна діяльність (основний). На виробничому майданчику знаходиться 72 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 21 організованих та 51 неорганізованих. На підприємстві розміщено: завальні ями – 5 од., склади зберігання зерна – 12 од., зерносушка ДСП 32х2 спарена, зерносушка ДСП 50, теплогенератори - 2 од., аспірація ЦОЛ-9-ворохоочисник ДСП 32х2; аспірація ЦОЛ-12 сепаратора БІС-100; аспірація ЦОЛ-9 сепаратора БЦС-100, РБ-1; аспірація VT – 30 «Monsan» зерносушарки ДСП 32х2 – 3 од.; аспірація VT – 30 «Monsan» зерносушарки ДСП 50 – 2 од., транспортери зерна – 10 од., силос, пункт відвантаження зерна на автотранспорт - 5 од., пункт відвантаження зерна на залізничні вагони - 4 од., точка відвантаження відходів – 9 од., бункер відвантаження відходів - 1 од., бункер завантаження пелет – 2 од, грубка – 2 од; твердопаливний котел; буржуйка – 3од, відстоювання тепловозу, майстерня, ГРП, столярний цех.

***Відомості щодо видів та обсягів викидів.*** Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 4,16712 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 3,73374 т/рік, оксид вуглецю – 13,36587 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,0069 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,000722 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,5796 т/рік, вуглецю діоксид - 2503,36 т/рік, метан - 0,103620028 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) - 0,05086 т/рік, сірки діоксид - 2,0771 т/рік.

***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, - що виконані або/та які потребують виконання.*** Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, - що виконані або/та які потребують виконання – на підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

***Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання* –** Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* –** Заходи не передбачені.

***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.*** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:*** Вінницька обласна військова адміністрація: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0800) 216 433, (0432) 32-25-35, 32-35-35, електронна адреса: oda@vin.gov.ua.

***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.